**LOT ENDUITS EXTERIEURS**

Ces enduits seront à la chaux (finition taloché). Les caractéristiques sont à fournir.

Leur couleur sera ocre clair. Trois échantillons de couleurs légèrement différentes d’au moins 30x30 cm seront proposés en façade nord (entre la porte et le mur du voisin).

Ces échantillons resteront.

Les supports sont différents (monomur en pierre ponce pour le sous bassement en bordure du trottoir, pour le mur pignon ouest jusqu’au 1er niveau, mur nord en pierre surélevé d’une rangée de brique monomur, le reste sont des plaques en fibre de bois).

Sur la façade sud (dessus du balcon), les angles seront « organiques ».

Les trames seront autant que possible en toile de jute.

Les travaux devront intervenir dès la pose de l’enveloppe prévue vers le mois de juin, (en même temps que la mise en place de la couverture).

Le mur pignon Ouest pourra être revêtu d’une fresque.

Les échafaudages (ou une partie) pourront être en place, néanmoins le devis devra les compter en option.

L’eau et l’électricité sont fournies par le M.O.

Les quantités seront celles réellement exécutées.

**Descriptif estimatif :**

\*Installation chantier – déplacements – échantillons

\* Façade rue (mur Sud) :

- Sous bassement en bordure du trottoir (pierre ponce)

- Enduit : 5m x 1m = 5m2

Façade au dessus du balcon (fibre de bois)

- Enduit : 4,5 x 9 – 3 x 0,6/2 (fenêtres triangles) – 2 (fenêtres carrés) -2 (porte) + 1,80 x 4,2 (retour) = 43m2

- Embrasures – angles – (trame + raccord ~ 10 cm).

4,5 x 3 + (3 x 2,2) + (2x4) + (2x2+1) = 33 ml

- Echafaudages (en option)

4,5 x9 + 4,2 x1,80 = 48m2

\*Mur pignon Ouest :

- Si nécessaire enlèvement et remise en place clôture métallique du voisin.

Forfait :

-Echafaudage (en option)

8x8 = 64m2

-Jusqu’au 1er niveau

Enduit sur pierre ponce

8X1= 8m2

-Etanchéité solin (si nécessaire : le mur est accolé à la clôture, voir descente neige le long du mur de soutènement).

8 ml

-Goutte d’eau entre fibre de bois et pierre ponce

8ml

-Au dessus du 1er niveau

Enduit sur fibre de bois

8X5= 40m2

\*Mur Nord :

-Echafaudage (en option)

7X2 = 14m2

-Partie basse (jusqu’au linteau de porte et de la fenêtre)

mur en pierre rehaussé d’un rang de monomur en brique

Enduit 1 3x1,5 – 2 (porte) – 1,05 (fenêtre) – 0,8 x 0,7 (niche) = 16,5m2

-Goutte d’eau entre fibre de bois et monomur

10m

-Partie haute (fibre de bois)

Enduit 12x0,5 = 6m2

-Embrasures / angles (linteaux – extrémités)

3,5 ml