**LOT METALLERIE**

En façade sud une structure métallique est prévue de façon à fermer le bâtiment en RDC, à constituer la rampe du garde corps du balcon, et à supporter le décor en retombé d’égout.

Le décor sous forme de claustra en bois habillera également :

1 - de façon amovible les parties hautes des compartiments de la structure sous le balcon (fermés par un vitrage), le bas étant fermé par un bardage bois.

2 - le garde corps du balcon.

3 -l’espace au dessus du balcon du pignon ouest (la structure métallique porteuse est à définir, du même type que celle en façade).

Sous le balcon, les compartiments de la structure seront :

* 3 à gauche du pilier central dont 1 coulissant
* 2 à droite dont 1 coulissant

D’après les plans du PC les poteaux support de l’avancée de toit et les poutres seront légèrement décalés ce qui permet d’enchâsser la structure et de fermer le RDC par les coulissants situés devant.

Toutefois ces plans n’étant pas clairs et cohérents nous les avons repris avec des détails :

Proposition 1 : châssis métallique en façade sud

Proposition 2 : châssis métallique en pignon ouest

Le lot comprend également gouttière à installer en façade sud et sa descente à droite ainsi que le cas échéant (à voir avec le lot couverture), la bande de rive du mur ouest et du mur nord qui seront à réaliser avec le même matériau.

L’entreprise devra installer les claustras et sous-bassement qui seront fournis par le menuisier.

Des plans et échantillons seront proposés avec le devis qui devra être détaillé.